HiFi полноразмерные наушники JT1

50-мм высокопроизводительный динамический излучатель| Мембрана из композитного полимера PEK+PU | Звуковая катушка из провода CCAW

Высокоэффективные магниты N52 | 32Ω динамики, не требующие мощного усиления | Легкая конструкция | Адаптивное оголовье

Быстросъемные амбушюры | съемный кабель TRS | кабель с микрофоном

50-мм динамические излучатели

Отличное качество звука без компромиссов

Мембрана из композитного полимера PEK+PU + алюминиевой фольги

Низкий уровень искажений, объемное звучание

Катушка CCAW

Широкая сцена, точный бас

Мощные магниты N52

Насыщенный и мощный звук

32Ω – не требуют мощного усиления

Даже смартфон способен раскрыть потенциал этих наушников

Облегченная конструкция

Комфорт при длительном прослушивании

Оголовье с плавной регулировкой

Всегда идеальная посадка

Быстросъемные амбушюры

Просто поверните, чтобы снять и очистить амбушюры.

Съемный кабель с TRS коннекторами

Широкая совместимость и возможность апгрейда

Кабель со встроенным микрофоном

Отлично подходят для общения и гейминга

1.

Приоритет качеству звука

 "В продуктах, которые мы хотим производить, мы хотим больше сосредоточиться на основных потребностях слушателей - меньше внимания уделять внешнему виду и больше - акустическим компонентам, таким как динамики. Мы не хотим идти на компромиссы - пусть слушатели получат хорошо звучащие наушники по отличной цене, которая снижает барьер для получения HiFi звука".

2.

Усовершенствованы внутри и снаружи

На основе мнения слушателей

При разработке JT1 мы не только опирались на мнение опытных слушателей, но и провели большую исследовательскую кампанию, ориентированную на пользователя. Мы рассмотрели множество других доступных на сегодняшний день недорогих наушников, приняли во внимание мнения авторитетных людей и собрали отзывы многих обычных слушателей, в том числе на различных аудиошоу по всему миру.

Мы хотели узнать мнение многих людей, чтобы помочь им создать наушники, которые действительно ориентированы на качество звука.

3.

Легкие драйверы

Мощный звук

В JT1 используется 50-мм динамический драйвер, основанный на полимерной диафрагме из PEK+PU+алюминия, выбранной после анализа многочисленных материалов. Легкий вес динамика позволяет ему быстро перемещаться и воспроизводить даже самые тонкие детали, а латунный держатель обеспечивает низкий уровень искажений и расширенную частотную характеристику.

4.

Высококачественные детали

Для потрясающего качества воспроизведения

Чтобы добиться отличного звучания, необходимо использовать высококачественные детали. Для этого в JT1 используются высокоэффективные магниты N52, высоконапряженная звуковая катушка CCAW и тщательно разработанная мембрана динамика, что позволяет добиться естественного и точного звучания.

Широкий звуковой ландшафт и мощный, но хорошо контролируемый бас создают по-настоящему детальный и захватывающий звук.

5.

Не требуют высокого усиления

Благодаря компактной и легкой мембране динамика и звуковой катушке, работающей с мощными магнитами, с JT1 легко получить отличное звучание. Они отлично работают с компактными усилителями, что делает сопряжение JT1 с ними своего рода "золотым комбо".

6.

Съемный кабель

Широкие возможности подключения

Съемный кабель JT1 оснащен синей меткой для левого и красной для правого каналов, что обеспечивает дополнительное удобство при подключении кабеля и использовании наушников.

Съемный кабель позволяет легко подключить JT1 к небалансному или балансному источнику, а также использовать кабель с микрофоном и встроенными элементами управления для более удобного голосового общения или игр. Доступные по цене JT1 открывают бесчисленные возможности для точного удовлетворения ваших потребностей.

\* В стандартную комплектацию JT1 входит кабель с встроенными элементами управления и микрофоном

7.

Адаптивное оголовье

JT1 оснащены адаптивным оголовьем, обтянутым кожей, которое автоматически подстраивается под вашу голову, делая прослушивание более комфортным.

8.

Стильный дизайн

JT1 состоят из оголовья, изготовленного из нержавеющей стали, и легких чашек из ABS пластика, в которых размещены динамики, закрытые звездообразной полой алюминиевой крышкой. Это легкая, простая, но элегантная конструкция, которая одновременно практична и привлекательна.

Характеристики

Тип: полноразмерные динамические с закрытым акустическим оформлением

Диапазон частот: 15Гц-30кГц

Импеданс: 32Ω

Чувствительность: 103дБ/Vrms (@1кГц)

Материал кабеля: бескислородная медь

Длина кабеля: 150см

Вес: 355г (без кабеля)

Коннекторы наушников: два 3.5мм TRS

Аудиоштекер: 3.5мм небалансный